2024年临江公司安全生产标识采购项目比价文件
   杭州临江环境能源有限公司采购一批安全生产标识。欢迎各供应商积极参与报价。
一、采购内容及相关说明

1.项目编号：202409007。
2.采购内容：安全生产标识。
3.参数规格：详见报价清单。

4.本次总金额限价为4.34万元。

二、供应商要求

供应商须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力，有能力提供相应服务（提供工商注册证明）。

三、报价时间及方式、送货地点
1.报价时间及方式：2024年9月18日10：00前将公司营业执照、报价单及相关证明材料发送至指定邮箱ljgsbjzy@163.com；
2.送货地点：杭州市钱塘区临江街道红十五线与观十五线交叉口杭州临江环境能源有限公司能源运行部厂区和三固运行部厂区。

四、报价要求

1.本项目报价为一次性报价，含运费、税金等所有费用；

2.报价不得超过限价，超过限价为无效报价；

3.发票必须为增值税专用发票。

4.合同签订后，供应商需缴纳合同金额的5%为合同履约保证金，合同履约结束后30日无息退还。
五、服务要求

本项目为年度供货，供应商根据采购人要求和计划，负责在接到采购人电话或书面通知后在10个工作日内完成供货。
六、付款方式

按月结算，供应商完成供货，经采购人验收合格后，采购人收到供应商提供的增值税专用发票后于30天内完成支付。
八、联系人：顾工         联系电话：0571-81997921
杭州临江环境能源有限公司

2024年9月10日

报价函
1.我方仔细研究了 2024年临江公司安全生产标识项目（项目编号：202409007）比价的全部内容，愿意以人民币（大写）        元（¥      元,）的总报价（税率为      %）承担本项目的相关工作，详细报价清单附后。
2.我方已详细审查全部采购文件、包括修改文件(如需要修改)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。
4.                                  （其他补充说明）。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

电话：
日 期 ： 年 月 日

报价清单明细表
	序号
	物资名称
	型号规格
	需求部门
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	劳保用品穿戴示范牌
	KT板 制度牌  长80cm*60cm  
	三固事业部
	块
	6
	
	
	[image: image256.png]




	2
	危化品安全技术说明
	KT板 制度牌 210mm*297mm  
	三固事业部
	块
	40
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	3
	特殊废液处置标准
	KT板 制度牌  长80cm*60cm  
	三固事业部
	块
	5
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	4
	巡检路线
	KT板 制度牌  长80cm*60cm  
	三固事业部
	块
	5
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	5
	天然气巡检规程
	KT板 制度牌  长80cm*60cm  
	三固事业部
	块
	5
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	6
	注意高温
	颜色：三角形、黄底黑字；材质：PVC反光膜材质，尺寸：30*30mm；贴纸自带背胶
	三固事业部
	块
	30
	
	
	[image: image6.png]




	7
	注意碰头
	颜色：三角形、黄底黑字；材质：PVC反光膜材质，尺寸：30*30mm；贴纸自带背胶
	三固事业部
	块
	30
	
	
	[image: image7.png]




	8
	注意滑倒
	颜色：三角形、黄底黑字；材质：PVC反光膜材质，尺寸：30*30mm；贴纸自带背胶
	三固事业部
	块
	30
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	9
	注意腐蚀
	颜色：三角形、黄底黑字；材质：PVC反光膜材质，尺寸：30*30mm；贴纸自带背胶
	三固事业部
	块
	30
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	10
	受限空间
	颜色：三角形、黄底黑字；材质：PVC反光膜材质，尺寸：30*30mm；贴纸自带背胶
	三固事业部
	块
	30
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	11
	注意溺水
	颜色：三角形、黄底黑字；材质：PVC反光膜材质，尺寸：30*30mm；贴纸自带背胶
	三固事业部
	块
	30
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	12
	禁止烟火
	颜色：三角形、黄底黑字；材质：PVC反光膜材质，尺寸：30*30mm；贴纸自带背胶
	三固事业部
	块
	10
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	13
	禁动标识牌
	120mm*60mm，黄底黑字，有孔可挂
	三固事业部
	块
	100
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	14
	漏点标识牌
	120mm*60mm，黄底黑字，有孔可挂
	三固事业部
	块
	30
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	15
	检修区域，禁止靠近
	210mm*297mm，黄底黑字，有孔可挂
	三固事业部
	块
	30
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	16
	检修中
	120mm*60mm，黄底黑字，有孔可挂
	三固事业部
	块
	30
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	17
	工具放置区
	210mm*297mm，蓝底白字
	三固事业部
	块
	10
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	18
	药剂放置区
	210mm*297mm，蓝底白字
	三固事业部
	块
	10
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	19
	氨吸收罐
	210mm*297mm，蓝底白字
	三固事业部
	块
	2
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	20
	废液暂存区
	210mm*297mm，蓝底白字
	三固事业部
	块
	5
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	21
	叉车放置区
	210mm*297mm，蓝底白字
	三固事业部
	块
	5
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	22
	锅炉下灰区
	210mm*297mm，蓝底白字
	三固事业部
	块
	8
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	23
	急冷下灰区
	210mm*297mm，蓝底白字
	三固事业部
	块
	8
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	24
	消石灰、活性炭加料区
	210mm*297mm，蓝底白字
	三固事业部
	块
	8
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	25
	炉渣暂存区
	210mm*297mm，蓝底白字
	三固事业部
	块
	4
	
	
	[image: image25.png]




	26
	劳保用品放置区
	210mm*297mm，蓝底白字
	三固事业部
	块
	4
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	27
	A线窑头废液入口阀
	120mm*60mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	块
	4
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	28
	A线窑头废液出口阀
	120mm*60mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	块
	4
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	29
	A线窑头天然气入口阀
	120mm*60mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	块
	4
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	30
	A线窑头天然气出口阀
	120mm*60mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	块
	4
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	31
	B线窑头废液入口阀
	120mm*60mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	块
	4
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	32
	B线窑头废液出口阀
	120mm*60mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	块
	4
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	33
	B线窑头天然气入口阀
	120mm*60mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	块
	4
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	34
	B线窑头天然气出口阀
	120mm*60mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	块
	4
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	35
	A线窑头废液泵
	120mm*60mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	块
	4
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	36
	B线窑头废液泵
	120mm*60mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	块
	4
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	37
	A线二燃室废液泵
	120mm*60mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	块
	4
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	38
	B线二燃室废液泵
	120mm*60mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	块
	4
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	39
	废液管线
	DN100带方向箭头
	三固事业部
	卷
	10
	
	
	[image: image39.png]




	40
	天然气管线
	DN100带方向箭头
	三固事业部
	卷
	10
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	41
	压力表标签
	红绿黄三色。圆弧
	三固事业部
	张
	50
	
	
	[image: image41.png]




	42
	凝汽器至启动抽气器气侧手阀
	5mm*10mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	张
	10
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	43
	凝汽器至抽气器抽气总阀
	5mm*10mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	张
	10
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	44
	两级射汽抽气器气侧疏水器前手阀
	5mm*10mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	张
	10
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	45
	两级射汽抽气器气侧疏水阀侧
	5mm*10mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	张
	10
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	46
	两级射汽抽气器气侧疏水器后手阀
	5mm*10mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	张
	10
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	47
	紧急停机破坏真空门
	5mm*10mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	张
	10
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	48
	1#凝疑结水泵再循环手阀
	5mm*10mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	张
	10
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	49
	1#凝结水泵出口阀
	5mm*10mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	张
	10
	
	
	[image: image49.png]




	50
	1#凝结水泵进口阀
	5mm*10mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	张
	10
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	51
	2#凝疑结水泵再循环手阀
	5mm*10mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	张
	10
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	52
	2#凝结水泵出口阀
	5mm*10mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	张
	10
	
	
	[image: image52.png]




	53
	2#凝结水泵进口阀
	5mm*10mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	张
	10
	
	
	[image: image53.png]




	54
	汽水分离器底部疏水阀
	5mm*10mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	张
	10
	
	
	[image: image54.png]




	55
	疏水膨胀箱蒸汽至凝汽器手阀
	5mm*10mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	张
	10
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	56
	凝结水至疏水膨胀箱疏水注水器阀
	5mm*10mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	张
	10
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	57
	汽轮机后汽缸疏水阀
	5mm*10mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	张
	10
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	58
	汽轮机级间疏水阀
	5mm*10mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	张
	10
	
	
	[image: image58.png]




	59
	汽轮机蒸汽室中分面疏水阀
	5mm*10mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	张
	10
	
	
	[image: image59.png]




	60
	汽轮机最外挡前汽封疏水阀
	5mm*10mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	张
	10
	
	
	[image: image60.png]




	61
	汽轮机前汽缸疏水阀
	5mm*10mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	张
	10
	
	
	[image: image61.png]




	62
	汽轮机主汽阀前疏水阀
	5mm*10mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	张
	10
	
	
	[image: image62.png]




	63
	汽轮机主汽阀后疏水阀
	5mm*10mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	张
	10
	
	
	[image: image63.png]




	64
	汽轮机调节阀底部疏水阀
	5mm*10mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	张
	10
	
	
	[image: image64.png]




	65
	EH冷却水进口阀
	5mm*10mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	张
	10
	
	
	[image: image65.png]




	66
	EH冷却水出口阀
	5mm*10mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	张
	10
	
	
	[image: image66.png]




	67
	凝汽器循环水进口阀
	5mm*10mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	张
	10
	
	
	[image: image67.png]




	68
	凝汽器循环水出口阅
	5mm*10mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	张
	10
	
	
	[image: image68.png]




	69
	凝汽器凝水结水至除盐水罐手阀
	5mm*10mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	张
	10
	
	
	[image: image69.png]




	70
	凝汽器再循环气动阀
	5mm*10mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	张
	10
	
	
	[image: image70.png]




	71
	两级射汽抽气器水侧旁路阀
	5mm*10mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	张
	10
	
	
	[image: image71.png]




	72
	两级射汽抽气器水侧进口阀
	5mm*10mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	张
	10
	
	
	[image: image72.png]




	73
	两级射汽抽气器水侧出口阀
	5mm*10mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	张
	10
	
	
	[image: image73.png]




	74
	热井放水阀
	5mm*10mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	张
	10
	
	
	[image: image74.png]




	75
	两级射汽抽气器进汽母管疏水一次阀.
	5mm*10mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	张
	10
	
	
	[image: image75.png]




	76
	两级射汽抽气器进汽母管疏水二次阀.
	5mm*10mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	张
	10
	
	
	[image: image76.png]




	77
	汽水分离器疏水手阀
	5mm*10mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	张
	10
	
	
	[image: image77.png]




	78
	储能气手阀
	5mm*10mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	张
	10
	
	
	[image: image78.png]




	79
	润滑油手动调节阀
	5mm*10mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	张
	10
	
	
	[image: image79.png]




	80
	主蒸汽至均压箱自力式调节阀后手阀
	5mm*10mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	张
	10
	
	
	[image: image80.png]




	81
	主蒸汽至均压箱自力式调节阀前手阀
	5mm*10mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	张
	10
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	82
	主蒸汽至均压箱旁路手阀
	5mm*10mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	张
	10
	
	
	[image: image82.png]




	83
	均压箱至凝汽器自力式调节阀前手阀
	5mm*10mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	张
	10
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	84
	均压箱至凝汽器自力式调节阀
	5mm*10mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	张
	10
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	85
	主蒸汽至均压箱自力式调节阀
	5mm*10mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	张
	10
	
	
	[image: image85.png]




	86
	均压箱至凝汽器自力式调节阀后手阀
	5mm*10mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	张
	10
	
	
	[image: image86.png]




	87
	均压箱至凝汽器自力式调节阀旁路
	5mm*10mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	张
	10
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	88
	冷油器出水阀
	5mm*10mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	张
	10
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	89
	冷油器进水阀
	5mm*10mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	张
	10
	
	
	[image: image89.png]




	90
	冷油器旁路阀
	5mm*10mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	张
	10
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	91
	冷油器进水滤水器放水阀
	5mm*10mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	张
	10
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	92
	凝汽器水侧放水阀
	5mm*10mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	张
	10
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	93
	凝汽器水侧放水阀
	5mm*10mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	张
	10
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	94
	凝汽器水侧放水阀
	5mm*10mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	张
	10
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	95
	凝汽器水侧放水阀
	5mm*10mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	张
	10
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	96
	凝汽器补水阀
	5mm*10mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	张
	10
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	97
	主蒸汽至启动抽气器手阀
	5mm*10mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	张
	10
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	98
	一级射汽器蒸汽进口阀
	5mm*10mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	张
	10
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	99
	二级射汽器蒸汽进口阀
	5mm*10mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	张
	10
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	100
	凝汽器至两级射汽抽气器气侧手阀
	5mm*10mm，蓝底白字，有孔可挂
	三固事业部
	张
	10
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	101
	“当心泄漏”、“当心火灾”、“禁止烟火”、“禁止穿化纤服装”、“禁止穿带钉鞋”、“禁止开启无线通讯设备”、“必须戴安全帽”、“必须戴防毒面具”、“必须戴防护眼镜”、“必须戴防护手套”、“必须穿防护鞋”

另“危废废物”标牌改成大标牌 单独张贴
	1、铝板,20*25cm
2、2套
3、具体标示内容见后一列。
	三固事业部
	张
	50
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	102
	“当心坠落”、“当心机械伤人”、“当心落物”、“注意高温表面”、“当心蒸汽”、“噪声有害”、“当心叉车”、“限速5公里”、“必须戴安全帽”、“必须戴防护眼镜”、“必须戴护耳器”、“必须戴防毒面具”、“必须戴防护手套”、“必须穿安全鞋”
	1、铝板,20*25cm
2、1套
3、具体标示内容见后一列。
	三固事业部
	张
	50
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	103
	“当心火灾”、“禁止放易燃物”、“禁止烟火”、“禁止穿化纤服装”、“禁止穿带钉鞋”、“禁止开启无线移动通讯设备”、“禁止用水灭火”、“必须接地”
	1、铝板,20*25cm
2、1套
3、具体标示内容见后一列。
	三固事业部
	张
	50
	
	
	[image: image169.png]


[image: image170.png]


[image: image171.png]


[image: image172.png]


[image: image173.png]


[image: image174.png]BEHE



[image: image175.png]


[image: image176.png]




	104
	“注意防尘”、“必须戴防尘口罩”、“必须戴防护眼镜”、“必须穿防护服”、“必须戴防护手套”、“必须穿防护鞋”
	1、铝板,20*25cm
2、2套
3、具体标示内容见后一列。
	三固事业部
	张
	50
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	105
	“当心火灾”、“禁止烟火”、“禁止穿化纤服装”、“禁止穿带钉鞋”、“禁止开启无线通讯设备”、“禁止用水灭火”、“必须戴安全帽”、“必须戴防护面罩”、“必须穿防护服”、“必须戴防护手套”、“必须穿防护鞋”、“必须接地”
	1、铝板,20*25cm
2、1套
3、具体标示内容见后一列。
	三固事业部
	张
	50
	
	[image: image179.png]



	[image: image180.png]


[image: image181.png]


[image: image182.png]


[image: image183.png]0%



[image: image184.png]


[image: image185.png]


[image: image186.png]BBRET
BE—IEFF XA

e g




[image: image187.png],T,__At]
&AAA&S

‘s o)

Sads



[image: image188.png]‘2‘
-I—r'“ :\

=]

+

| [

>





	106
	“当心火灾”、“禁止放易燃物”、“禁止烟火”、“禁止穿化纤服装”、“禁止穿带钉鞋”、“禁止开启无线移动通讯设备”
	1、铝板
2、2套
3、具体标示内容见后一列。
	三固事业部
	张
	50
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	107
	叉车停放区
	210mm*297mm，蓝底白字
	三固事业部
	块
	4
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	108
	劳保用品放置区
	210mm*297mm，蓝底白字
	三固事业部
	块
	3
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	109
	受限空间
	颜色：三角形、黄底黑字；材质：PVC反光膜材质，尺寸：30*30mm；贴纸自带背胶
	三固事业部
	块
	3
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	110
	注意碰头
	颜色：三角形、黄底黑字；材质：PVC反光膜材质，尺寸：30*30mm；贴纸自带背胶
	三固事业部
	块
	3
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	111
	清扫工具
	210mm*297mm，蓝底白字
	三固事业部
	块
	4
	
	
	[image: image105.png]




	112
	生产工具
	210mm*297mm，蓝底白字
	三固事业部
	块
	4
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	113
	吨袋摆放区
	210mm*297mm，蓝底白字
	三固事业部
	块
	4
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	114
	自产炉渣
	210mm*297mm，蓝底白字
	三固事业部
	块
	4
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	115
	自产飞灰
	210mm*297mm，蓝底白字
	三固事业部
	块
	4
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	116
	外来炉渣
	210mm*297mm，蓝底白字
	三固事业部
	块
	4
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	117
	外来飞灰
	210mm*297mm，蓝底白字
	三固事业部
	块
	4
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	118
	外来废物
	210mm*297mm，蓝底白字
	三固事业部
	块
	4
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	119
	土工袋摆放区
	210mm*297mm，蓝底白字
	三固事业部
	块
	4
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	120
	禁止烟火
	颜色：三角形、黄底黑字；材质：PVC反光膜材质，尺寸：30*30mm；贴纸自带背胶
	三固事业部
	块
	4
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	121
	“生产车间 闲人免进”标识牌
	防风H03展架+防水防晒雪弗板印刷
标识牌尺寸：高度109cm*宽度60cm，
底座尺寸41cm*64cm，
画面尺寸60cm*45cm
示例图中内容“生产重地”改为生产车间
	三固事业部
	块
	4
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	122
	自卸车停放区
	210mm*297mm，蓝底白字
	三固事业部
	块
	2
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	123
	挖机停放区
	210mm*297mm，蓝底白字
	三固事业部
	块
	3
	
	
	[image: image118.png]




	124
	飞灰车停放区
	210mm*297mm，蓝底白字
	三固事业部
	块
	2
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	125
	螯合剂
	210mm*297mm，蓝底白字
	三固事业部
	块
	3
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	126
	硫化钠
	210mm*297mm，蓝底白字
	三固事业部
	块
	3
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	127
	硫代硫酸钠
	210mm*297mm，蓝底白字
	三固事业部
	块
	3
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	128
	磷酸三钠
	210mm*297mm，蓝底白字
	三固事业部
	块
	3
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	129
	袋装水泥
	210mm*297mm，蓝底白字
	三固事业部
	块
	3
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	130
	危化品安全技术说明
	KT板 制度牌 210mm*297mm  
	三固事业部
	块
	6
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	131
	岗位职责
	KT板 制度牌  长80cm*60cm  
	三固事业部
	块
	12
	
	
	[image: image126.png]| RE (%) BEEEHE

PUEREAREADEN. SEEANLRS LT, WERAKEPRASE ARARE
SnRRs, HpRATEAS, REARE

nn i
ETChRRA EAURONE. SRRSO ARSI SRR

Sun, B EnbeE PO ReLAAS,
EiRaEARe AT, 22 TR
SRR A1 AAECATDERIARSATE, £ELARTHRERTN

Eauinans. TexxBsANEN,
Cirnan CRLh e eAT R FERTARRD






	132
	随手关门
	210mm*297mm，蓝底白字
	三固事业部
	快
	10
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	133
	固化、填埋操作规程
	KT板 制度牌  长80cm*60cm  
	三固事业部
	块
	10
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	134
	南渗滤液
	DN50带方向箭头
	三固事业部
	卷
	2
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	135
	北渗滤液
	DN50带方向箭头
	三固事业部
	卷
	2
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	136
	地下水
	DN100带方向箭头
	三固事业部
	卷
	2
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	137
	次渗滤液
	DN25带方向箭头
	三固事业部
	卷
	2
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	138
	无关人员禁止攀爬
	材质：PVC  长30cm*20cm  有孔可挂
	三固事业部
	块
	2
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	139
	限速行驶
	材质：铝板 长25cm*20cm  
	三固事业部
	块
	5
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	140
	最后一位离开请关闭门窗、空调、电灯
	材质：PVC  长30cm*20cm  
	三固事业部
	块
	2
	
	
	

	141
	防汛沙袋
	210mm*297mm，蓝底白字
	三固事业部
	块
	2
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	142
	防滑草垫
	210mm*297mm，蓝底白字
	三固事业部
	块
	2
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	143
	橡胶路锥
	210mm*297mm，蓝底白字
	三固事业部
	块
	2
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	144
	塑料连接杆
	210mm*297mm，蓝底白字
	三固事业部
	块
	2
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	145
	风险告知牌
	铝板  20*25cm
	三固事业部
	块
	2
	
	
	

	146
	车间告知牌
	铝板 100cm*60cm
	三固事业部
	块
	2
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	147
	风险告知牌
	铝板120cm*80cm
	三固事业部
	块
	2
	
	
	

	148
	管理责任区域牌
	长方形、PVC反光膜材质，尺寸：210mm*297mm
	三固事业部
	块
	1
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	149
	管理责任区域牌
	长方形、PVC反光膜材质，尺寸：210mm*297mm
	三固事业部
	块
	1
	
	[image: image200.png]ossss
[rer——"





	[image: image201.png]




	150
	管理责任区域牌
	长方形、PVC反光膜材质，尺寸：210mm*297mm
	三固事业部
	块
	1
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	151
	管理责任区域牌
	长方形、PVC反光膜材质，尺寸：210mm*297mm
	三固事业部
	块
	8
	
	
	

	152
	巡检点位牌
	长方形、PVC反光膜材质，尺寸：210mm*297mm
	三固事业部
	块
	1
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	153
	巡检点位牌
	长方形、PVC反光膜材质，尺寸：210mm*297mm
	三固事业部
	块
	1
	
	
	[image: image204.png]




	154
	巡检点位牌
	长方形、PVC反光膜材质，尺寸：210mm*297mm
	三固事业部
	块
	1
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	155
	巡检点位牌
	长方形、PVC反光膜材质，尺寸：210mm*297mm
	三固事业部
	块
	1
	
	
	

	156
	巡检点位牌
	长方形、PVC反光膜材质，尺寸：210mm*297mm
	三固事业部
	块
	1
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	157
	巡检点位牌
	长方形、PVC反光膜材质，尺寸：210mm*297mm
	三固事业部
	块
	1
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	158
	巡检点位牌
	长方形、PVC反光膜材质，尺寸：210mm*297mm
	三固事业部
	块
	1
	
	
	[image: image209.png]ERER
A






	159
	医疗废物
	颜色：长方形、黄底黑字；材质：PVC反光膜材质，尺寸：210mm*297mm
	三固事业部
	块
	4
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	160
	有限空间
	颜色：长方形、尺寸：210mm*297mm材质：PVC反光膜材质，
	三固事业部
	块
	5
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	161
	检修中
	120mm*60mm，黄底黑字，有孔可挂
	三固事业部
	块
	4
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	162
	“当心感染”、“当心叉车”、“当心伤手”、“当心泄漏”、“禁止烟火”、“限速5公里”、“必须戴安全帽”、“必须戴防护眼镜”、“必须戴防毒面具”、“必须穿防护服”、“必须戴防护手套”、“必须穿防护鞋”
	1、铝板,200*250mm
2、1套
3、具体标示内容见后一列。
	三固事业部
	块
	11
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	163
	巡检劳保用品穿戴标准
	长方形、PVC反光膜材质，尺寸：600*800mm
	三固事业部
	块
	3
	
	
	

	164
	设备降温，开门通风
	材质：PVC  长250mm*100mm  有孔可挂
	三固事业部
	块
	4
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	165
	限速行驶
	材质：铝板 长250mm*200mm  
	三固事业部
	块
	4
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	166
	设备故障待维修
	材质：PVC  长300mm*180mm  有孔可挂
	三固事业部
	块
	10
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	167
	注意滑倒
	颜色：三角形、黄底黑字；材质：PVC反光膜材质，尺寸：30*30mm；贴纸自带背胶
	三固事业部
	块
	10
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	168
	无法上架不规则物料
	材质：PVC  长30cm*20cm  有孔可挂
	三固事业部
	块
	10
	
	
	

	169
	今日破碎物料
	材质：PVC  长30cm*20cm  有孔可挂
	三固事业部
	块
	5
	
	
	同上

	170
	今日撕碎物料
	材质：PVC  长30cm*20cm  有孔可挂
	三固事业部
	块
	5
	
	
	同上

	171
	今日入池物料
	材质：PVC  长30cm*20cm  有孔可挂
	三固事业部
	块
	5
	
	
	同上

	172
	今日提升机物料
	材质：PVC  长30cm*20cm  有孔可挂
	三固事业部
	块
	5
	
	
	同上

	173
	今日小包装物料
	材质：PVC  长30cm*20cm  有孔可挂
	三固事业部
	块
	5
	
	
	同上

	174
	今日混液物料
	材质：PVC  长30cm*20cm  有孔可挂
	三固事业部
	块
	5
	
	
	同上

	175
	今日物化物料
	材质：PVC  长30cm*20cm  有孔可挂
	三固事业部
	块
	5
	
	
	同上

	176
	保持常闭
	材质：PVC  长30cm*20cm  有孔可挂
	三固事业部
	块
	30
	
	
	同上

	177
	小包装备料区
	材质：PVC  长25cm*10cm  有孔可挂
	三固事业部
	块
	3
	
	
	同上

	178
	破碎物料备料区
	材质：PVC  长25cm*10cm  有孔可挂
	三固事业部
	块
	3
	
	
	同上

	179
	特殊废液备料区
	材质：PVC  长25cm*10cm  有孔可挂
	三固事业部
	块
	3
	
	
	同上

	180
	防火卷帘门配电柜
	材质：PVC  长25cm*10cm  有孔可挂
	三固事业部
	块
	6
	
	
	同上

	181
	无关人员禁止攀爬
	材质：PVC  长30cm*20cm  有孔可挂
	三固事业部
	块
	30
	
	
	同上

	182
	设备降温，开门通风
	材质：PVC  长25cm*10cm  有孔可挂
	三固事业部
	块
	10
	
	
	同上

	183
	停用设备
	材质：PVC  长30cm*20cm  有孔可挂
	三固事业部
	块
	2
	
	
	同上

	184
	设备故障待维修
	材质：PVC  长30cm*18cm  有孔可挂
	三固事业部
	块
	20
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	185
	限速行驶
	材质：铝板 长25cm*20cm  
	三固事业部
	块
	5
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	186
	受限空间进入需许可
	        反光膜贴纸，25cm*31.5cm
	三固事业部
	块
	20
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	187
	最后一位离开请关闭门窗、空调、电灯
	材质：PVC  长30cm*20cm  有孔可挂
	三固事业部
	块
	2
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	188
	“当心感染”、“当心叉车”、“当心伤手”、“当心泄漏”、“禁止烟火”、“限速5公里”、“必须戴安全帽”、“必须戴防护眼镜”、“必须戴防毒面具”、“必须穿防护服”、“必须戴防护手套”、“必须穿防护鞋”
	铝板  20*25cm
	三固事业部
	套
	2
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	189
	“当心火灾”、“当心叉车”、“当心腐蚀”、“禁止烟火”、“限速5公里 ”、“必须戴安全帽”、“必须戴防护眼镜”、“必须戴防毒面具”、“必须戴防护手套”、“必须穿防护鞋”
	铝板  20*25cm
	三固事业部
	套
	2
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	190
	“生产车间 闲人免进”标识牌
	防风H03展架+防水防晒雪弗板印刷
标识牌尺寸：高度109cm*宽度60cm，
底座尺寸41cm*64cm，
画面尺寸60cm*45cm
示例图中内容“生产重地”改为生产车间
	三固事业部
	块
	4
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	191
	检修中
	120mm*60mm，黄底黑字，有孔可挂
	三固事业部
	块
	30
	
	
	[image: image141.png]




	192
	注意溺水
	颜色：三角形、黄底黑字；材质：PVC反光膜材质，尺寸：30*30mm；贴纸自带背胶
	三固事业部
	块
	30
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	193
	工具放置区
	210mm*297mm，蓝底白字
	三固事业部
	块
	10
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	194
	药剂放置区
	210mm*297mm，蓝底白字
	三固事业部
	块
	10
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	195
	各种药剂存放区
	210mm*297mm，蓝底白字
	三固事业部
	块
	20
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	196
	设备故障待维修
	材质：PVC  长30cm*18cm  有孔可挂
	三固事业部
	块
	30
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	197
	受限空间进入需许可
	        反光膜贴纸，25cm*31.5cm
	三固事业部
	块
	20
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	198
	巡检点位牌
	长方形、PVC反光膜材质，尺寸：210mm*297mm
	三固事业部
	块
	28
	
	
	

	199
	废盐沥水区
	长方形、PVC反光膜材质，尺寸：210mm*297mm
	三固事业部
	块
	28
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	200
	无关人员禁止攀爬
	材质：PVC  长30cm*20cm  有孔可挂
	三固事业部
	块
	30
	
	
	同上

	201
	定位角
	黄色
	三固事业部
	板
	5
	
	
	

	202
	办公用品定位标识
	绿色（个人用品20个，文件资料20个，办公用品20个）PVC胶片，6X2cm
	三固事业部
	个
	60
	
	
	

	203
	岗位牌
	双面挂式80*120cm
	三固事业部
	个
	20
	
	
	

	204
	定位圆点
	黄色φ2.5cm
	三固事业部
	个
	30
	
	
	

	205
	物品定位贴
	水杯（黄色）（8*8cm）
	三固事业部
	个
	20
	
	
	

	206
	清洁用具标识牌
	垃圾桶放置处,蓝色，10X15cm
	三固事业部
	个
	10
	
	
	

	207
	清洁用具标识牌
	小推车放置处,蓝色，10X15cm
	三固事业部
	个
	2
	
	
	

	208
	清洁用具标识牌
	饮用水放置处,蓝色，10X15cm
	三固事业部
	个
	2
	
	
	

	209
	清洁用具标识牌
	清洁用品放置处,蓝色，10X15cm
	三固事业部
	个
	4
	
	
	

	210
	桌面定位贴
	花盆（8*8cm）
	三固事业部
	个
	10
	
	
	

	211
	桌面定位贴
	急救箱（8*8cm）
	三固事业部
	个
	2
	
	
	

	212
	桌面定位贴
	安全帽（8*8cm）
	三固事业部
	个
	20
	
	
	

	213
	物品定位
	抽屉分隔板（长度41.4cm，宽度7.5cm）白色，要有配套的延长器、十字扣、固定器
	三固事业部
	个
	60
	
	
	

	214
	留样区
	15*10cm
	三固事业部
	个
	2
	
	
	

	215
	待检区
	15*10cm
	三固事业部
	个
	1
	
	
	

	216
	在检区
	15*10cm
	三固事业部
	个
	1
	
	
	

	217
	已检毕
	15*10cm
	三固事业部
	个
	1
	
	
	

	218
	科室铭牌
	一楼：设备班组室、外包休息室；二楼：档案室、刘红玉工作室、厂长办公室、接待室（一）、会议室；三楼：焚烧中控室；四楼：综合办公室、接待室（二）、副厂长办公室、厂长办公室、市场办公室（两块）、安环办公室、技术办公室、运行办公室、设备办公室、厂长助理办公室、运输办公室、工具间；五楼：设备仓库、物业休息室、化验中心（两块）、更衣室；车间：焚烧班组室、水处理中控室、医废中控室、固化中控室
	三固事业部
	个
	31
	
	
	

	219
	压力表箭头标示贴
	颜色：红色，材质：反光膜材质，尺寸：宽*高5*25mm，100贴/件
	能源技术部
	件
	30
	
	
	

	220
	压力表箭头标示贴
	颜色：黄色，材质：反光膜材质，尺寸：宽*高5*25mm，100贴/件
	能源技术部
	件
	5
	
	
	

	221
	压力表箭头标示贴
	颜色：绿色，材质：反光膜材质，尺寸：宽*高5*25mm，100贴/件
	能源技术部
	件
	30
	
	
	

	222
	压力表箭头标示贴
	颜色：红色，材质：反光膜材质，尺寸：宽*高5*50mm，100贴/件
	能源技术部
	件
	40
	
	
	

	223
	压力表箭头标示贴
	颜色：黄色，材质：反光膜材质，尺寸：宽*高5*50mm，100贴/件
	能源技术部
	件
	10
	
	
	

	224
	压力表箭头标示贴
	颜色：绿色，材质：反光膜材质，尺寸：宽*高5*50mm，100贴/件
	能源技术部
	件
	40
	
	
	

	225
	压力表箭头标示贴
	颜色：红色，材质：反光膜材质，尺寸：宽*高5*70mm，100贴/件
	能源技术部
	件
	60
	
	
	

	226
	压力表箭头标示贴
	颜色：黄色，材质：反光膜材质，尺寸：宽*高5*70mm，100贴/件
	能源技术部
	件
	15
	
	
	

	227
	压力表箭头标示贴
	颜色：绿色，材质：反光膜材质，尺寸：宽*高5*70mm，100贴/件
	能源技术部
	件
	60
	
	
	

	228
	圆形设备状态标识牌
	圆形，15*15cm，红绿黄三色，运行、检修、停机，后背强磁带粘胶
	能源技术部
	件
	50
	
	
	

	229
	有电危险警示标识
	颜色：三角形、黄底黑字；材质：PVC反光膜材质，尺寸：30*30mm；贴纸自带背胶
	能源事业部
	张
	500
	
	
	

	230
	有电危险警示标识
	颜色：三角形、黄底黑字；材质：PVC反光膜材质，尺寸：50*50mm；贴纸自带背胶
	能源事业部
	张
	500
	
	
	

	231
	有电危险警示标识
	颜色：三角形、黄底黑字；材质：PVC反光膜材质，尺寸：80*80mm；贴纸自带背胶
	能源事业部
	张
	1000
	
	
	

	232
	有电危险警示标识
	颜色：三角形、黄底黑字；材质：PVC反光膜材质，尺寸：120*120mm；贴纸自带背胶
	能源事业部
	张
	1000
	
	
	

	233
	有电危险警示标识
	颜色：三角形、黄底黑字；材质：PVC反光膜材质，尺寸：200*200mm；贴纸自带背胶
	能源事业部
	张
	500
	
	
	

	234
	挂牌
	颜色：红色，材质：防水防晒亚克力尺寸：70*200mm
	能源事业部
	件
	60
	
	
	

	235
	消防救援窗口标识
	背面带胶，100mm*100mm
	能源事业部
	张
	50
	
	
	

	236
	消防救援窗口标识
	正面带胶，100mm*100mm
	能源事业部
	张
	50
	
	
	

	237
	消火栓使用方法贴纸
	背面贴纸，300mm*400mm
	能源事业部
	张
	100
	
	
	

	238
	“生产车间 闲人免进”标识牌
	防风H03展架+防水防晒雪弗板印刷
标识牌尺寸：高度109cm*宽度60cm，
底座尺寸41cm*64cm，
画面尺寸60cm*45cm
示例图中内容“生产重地”改为生产车间
	能源事业部
	个
	150
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附件

附营业执照等材料

